德国WTW Oxi 197i便携式溶氧仪

德国**WTW Oxi 197i便携式溶氧仪**防水、防震效果好、合适深水检测的溶解氧仪，坚固耐用的溶解氧仪，最大深度可达100米 ，内置记载器,可记载多达800组数据!

**WTW Oxi 197i便携式溶氧仪产品特点：**

牢固耐用

防水、防震效果好

携带方便

野外便携和实验室两用型

适于深水检测，最大深度可达100米

**WTW Oxi 197i便携式溶氧仪产品功能：**

带轻便手提把手

可接专用沉水组件TA197

多功能，大尺寸LCD显示

内置记录器，可记录多达800个数据

自动读数，使测试非常准确可靠，再现性好

自动校正，MultiCal多种校正方法可选

自动温度补偿

扩展：

标准配RS232输出，如需另两组模拟电流输出，请选Oxi 197i-s

结构牢固

ProfiLine 197i最大优点就是结构非常牢固，防震效果极好，完全防水，防护等级IP67，电缆可达100米，适于深水测试。用充电电池供电，寿命长，可达1500小时

仪器配有手提把手和腕带，以及电极保护套筒，重量非常轻，只有1.5Kg，是野外测试的首选仪器

多功能显示屏、800组数据存贮容量以及RS232输出接口使操作界面更加友好。

沉水组件，可达100米深度

沉水组件TA197内置温度传感器，电缆长度可达100米，带IP67防水接头，不锈钢护套以及螺纹保护头罩，可承受10巴的压力。

**WTW Oxi 197i便携式溶氧仪应用场合：**

污水处理厂水质分析

环境监测站BOD分析及野外应急监测

河流湖泊地表水地下水水质分析

**WTW Oxi 197i便携式溶氧仪产品参数：**

型号：Oxi 197i

量程：0.00…19.99 mgl;0.0…90.0 mgl;0.0…199.9%;0…600%，-5.0…+50.0℃

准确度：±0.5%测试值;±0.1 K

自动补偿：自动温度IMT补偿;自动压力补偿，内置压力传感器(500…1100hPa);

盐度补偿：0.0…70.0 ppt

数据存贮：可存贮800组数据